OСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
Нови Сад, Раваничка 2
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ПОПОВИЋ» У НОВОМ САДУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
септембар 2013.године
Нови Сад
На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), чланом 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  број:3475 од 01.10.2013.године

Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број:3476 од 01.10.2013.године припремила је 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ПОПОВИЋ» У НОВОМ САДУ ЈНОП 2/2013
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Конкурсна документација садржи:
1) опште податке о јавној набавци .......................................................................................................................3
2) податке о предмету јавне набавке.....................................................................................................................5
3) упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................................................8
4) образац понуде..................................................................................................................................................17
5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова...........................20
6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова.....................................................................................................................53
7) модел уговора...................................................................................................................................................66
8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни...........................................................................74
9) други обавезни обрасци...................................................................................................................................77
10) образац трошкова припреме понуде
1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1)подаци о наручиоцу:
ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ПОПОВИЋ»
Раваничка 2, Нови Сад

ПИБ: 101641685,

МАТ.БРОЈ:08066850
Интернет страница:www.jovanpopovic.edu.rs
е – mail:jpopovicns@yahoo.com
2)врста поступка и законска регулатива:

Отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012), радови на адаптацији објекта Oсновне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду.    
         На ову јавну набавку ће се примењивати:

· Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012)

· Закон о општем управном поступку

· Закон о облигационим односима

· Закон о планирању и изградњи
· Закон о безбедности и здрављу на раду

· Закон о заштити од пожара

· подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

· прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.
3)предмет јавне набавке : 
Предмет јавне набавке -  извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду, а према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5) Контакт особе:
Техничка питања – Борко Бркић , телефон: 021-450-833; сваког радног дана  у    времену од 10,00  до 14,00 часова .
Правна питања- сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова

· Љиљана Влаовић,  телефон: 450-833; 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке: 

Предмет јавне набавке je  извођење радова на адаптацији објекта Основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду а према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији.
3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.
2) подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуда садржи следеће:
1. попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.  и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;  

2. попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача; 
3. попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

4. попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ Списак изведених радова – референтна листа о изведеним радовима у претходнe 3 годинe (2010, 2011 и 2012 година);
5. попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача - само ако понуђач наступа са подизвођачем;
6. попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача;
7. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене;
8. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди;
9. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

10. попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора;
11. изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави;
12. попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде;
13. копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.
3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити. 

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.
 4) Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:


Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова на извођењу радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног јавног позива.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

6) подношење понуда:


Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ПОПОВИЋ», 21000 Нови Сад, Раваничка 2, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈН ОП број 2/2013 – радови на адаптацији објекта Основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду“, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 01.11.2013.године до 12,00 часова.


Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 01.11.2013.године до 12,00 часова.


Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 01.11.2013. године у 13.00 часова, у просторијама Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад, улица Раваничка бр.2.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.
8)  рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је  у складу са чланом 108. став 2. Закона о јавним набавкама.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

· У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 
· У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
· Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, Нови Сад, Раваничка 2, са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈН ОП 2/2013 извођење радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду''
или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку -  ЈН ОП 2/2013 извођење радова на адаптацији објекта основне школе «Јобан Поповић» у Новом Саду''
     или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку  - ЈН ОП 2/2013 извођење радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду''
10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
11) Учешће подизвођача у понуди:
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плачања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
12) обавештење  о  заједничкој понуди :
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. и 78 овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно,осим за додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача  ( 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.
13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:
             услови плаћања: Плаћање изведених радова ће се вршити на један од доле предвиђених начина. Понуђач у понуди наводи за који начин плаћања се определио.
· аванс до 50%, остатак путем привремених и окончане ситуације у року од 15 дана;

· путем привремених и окончане ситуације у року од 15 дана; или
· путем привремених и окончане ситуације у року од 30 дана.

рок извршења: Рок завршетка радова понуђач мора изразити у календарским данима и мора бити у складу са предметом јавне набавке.
Уколико понуђач не понуди рок у календарским данима његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:
да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију,

да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
да је наручилац донео решење о именовању стручног надзора, 

да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
да је Наручилац платио аванс (ако се тражи аванс).
Уколико Извођач својом кривицом не приступи извођењу радова ни 10-ог дана од дана потписивања уговора, сматраће се да је 10 дана уведен у посао.

Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године од дана примопредаје радова. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова
Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони  у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Уколико понуђач понуди опције плаћања супротно од постављених услова понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским, кадровским и техничким капацитетом, траженим у обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 закона и упутству како се доказује испуњеност  тих услова.

Понуђач мора да достави и копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој документацији.

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.  
14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима. 

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН.
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона.
15) Средство финансијског обезбеђења :
Врста финансијског обезбеђења:.
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана. 
Наручилац може уновчити средство обезбеђења дато уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
2) Понуђач је у обавези да уз понуду  достави обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без пдв-а са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење посла.
3) Понуђач који тражи аванс је у обавези да уз понуду  достави обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу траженог аванса без пдв-а са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење посла.
4) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
5) Понуђач са којим буде закључен уговор, а који је приликом подношења понуде тражио аванс, дужан је да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса у виду оригинал банкарске гаранције на износ траженог аванса без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
6) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:
Наручилац је дужан да:


1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Нови Сад, Раваничка 2 или путем е-маил-а: јpopovicns@yahoo.com  са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку извођење радова на адаптацији објекта Oсновне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду, ЈН ОП 2/2013“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда односно до 28.10.2013. године до 14,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама, као и:

решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине, издато у вези са извршењем раније извршених уговора о јавним набавкама са истим предметом набавке.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
21) рок за закључење уговора: 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у дефинисаном року , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 

22)Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци поступак извођење радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду, ЈН ОП 2/2013   донеће се применом критеријума економски најповољније понуде .
	Ред. бр.
	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
	Број пондера (бодова)

	1.
	Цена
	90

	2.
	Рок извођења
	5

	3.
	Начин плаћања
	5

	
	УКУПНО:
	100


1) Цена

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 90 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Најнижа понуђена цена

     ----------------------------------------------------------   х  90

Цена из понуде која се рангира

2) Рок извођења радова
Рок завршетка радова понуђач мора изразити у календарским данима и мора бити у складу са предметом јавне набавке
За најкраћи понуђени рок додељује се 5 пондера. Сваки следећи пондер се израчунава по формули:

Најкраћи понуђени рок     x 5


                   Понуђени рок

Уколико понуђач не понуди рок у календарским данима његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) Начин плаћања
Бодовање ће се извршити према следећем:
· плаћање авансно до 50%, остатак путем привремених и окончане ситуације у 

       року од 15 дана      ...........................................................................................................  0 пондера
· плаћање путем привремених и окончане ситуације у року од 15 дана     ..................  2,5  пондера
· плаћање путем привремених и окончане ситуације у року од 30 дана.    ..................  5 пондера
23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде  у ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент понуђена цена. Међутим, уколико те понуде имају једнак  број пондера за елемент понуђена цена, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру елемента рок извођења.
.
24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
25) Обустава поступка јавне набавке 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

26) Заштита права понуђача
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса: 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда односно до 25.10.2013.године до 14,00 часова.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки , најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара односно 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђаčа којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН. 
4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

Образац понуде
ПОНУДА  за јавну набавку извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана  02.10.2013.године
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
	Назив понуђача – скраћено пословно име:
	

	Правни облик:
	

	Седиште понуђача: 
	

	Адреса седишта:
	

	Пуно пословно име понуђача:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	Назив  делатности:  
	

	ПИБ:  
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице за потписивање уговора:
	

	Датум подношења понуде: 
	

	Деловодни број понуде:   
	


2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	 Понуда се подноси:

	 -самостално
	-као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)
	-као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
	 


4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	Укупна цена без пдв:
	

	ПДВ:
	

	Укупна цена са пдв:
	

	Начин плаћања: 
	

	Рок  извођења радова:
	

	Референце понуђача на извођењу радова на  изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката у претходне 3 године (2010, 2011 и 2012 година)
	Износ уговорених или изведених радова на изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката у претходне 3 године (2010, 2011 и 2012 година)

	
	

	Приходи понуђача  у динарима без пдв-а, за последње три године, (2010, 2011 и 2012).
	

	Обим ангажовања подизвођача:
	   проценат ангажовања
	део предмета набавке који ће се обавити преко подизвођача




М.П.  ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

5) ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕР РАДОВА- ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ПОПОВИЋ» У НОВОМ САДУ
 ( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а, сем у коначној рекапитулацији где се уписује укупна цена без пдв-а и са пдв-ом)
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	

	РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
	

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Извођач радова дужан је провести све прописане мере важећег Закона о безбедности и здравља на раду и заштити од пожара и других позитивних уредби и техничких прописа за рад   у насељеном и прометном месту, да спречи стварање и ширење прашине, сложи и очисти материјал који ће се користити на одређену депонију унутар локације објекта а сав шут и непотребне отпатке однети на градску депонију до 10 км удаљености. Јединичним ценама обухваћена је сва стручна и помоћна снага, потребан алат, превозна средства за рад, унутрашњи надзор, провођење мера заштите на раду и заштите од пожара. Извођач радова обавезан је да свакодневно одржава градилиште у уредном стању, обезбеди преносни контејнер од ЈП"Чистоћа" Нови Сад за смеће, периодично односи шут на градску депонију и  сваки дан почисти прашину са комуникација око градилишта и посебно одржава унутрашње комуникације у објекту. Понуђач-Извођач је у обавези све ове трошкове да укалкулише у јединичне цене радова.

	
	Ако  Извођач не извршава  преузете обавезе на одржавању градилишта у чистом и уредном стању, сагласан је да Наручилац ангажује треће лице на терет Извођача.  

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Све демонтиране грађевинске елементе из објекта и порушене делове конструкције утоварају се у возило и одвозе на градску депонију. Јединичном ценом обухватити све предрадње на спречавању и ширењу прашине на деловима објекта где се не изводе радови, да чува фиксни и мобилни инвентар и намештај Наручиоца, пажљиво скидање и изношење расутог терета из објекта, утовар у возило, превоз до градске депоније и трошкове надокнаде одлагања на  депонији. 

	
	Инвеститор је у обавези да сав  покретан намештај и опрему (који нису тендером обухваћени) изнесе и депонује у за то предвиђен  простор и након завршених радова све врати на своје место. 

	
	НАПОМЕНА: Све подне облоге демонтира подополагач који поставља нову подну облогу. Надзор неће прихватити накнадне радове проузроковане оштећењима подлоге настале приликом демонтаже (скидања) постојеће подне облоге.

	
	Уколико је описом предвиђено да се демонтирани делови одлажу на депо који одреди Инвеститор, биће посебно у предмеру назначено.


	A
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1  
	Обијање  малтера са плафона и унутрашњих зидова  на местима где је малтер влажан, ослабљен и оштећен - процена 20-30% површине плафона. Обити малтер, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Јединичном ценом обухватити и потребну скелу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 обијене површине.
	
	
	
	

	
	сала за ритмику:
	м2
	37,63
	
	

	
	свлачионица сале и ђачки улаз:
	м2
	34,30
	
	

	
	спратни део:  
	м2
	290,20
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	362,13
	
	

	
	
	
	
	
	

	2  
	Заштита  подних облога и  фиксне опреме    тврдом ПЕ  фолијом са повезивањем и лепљењем тракама. Сва евентуална прљања и оштећења  падају на терет извођача. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 постављене фолије
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Дрвене подне облоге (сала за ритмику и велика сала)заштити адекватном додатном заштитом да не дође до оштећења пода. 
	
	
	
	

	
	сала за ритмику:
	м2
	125,00
	
	

	
	спратни део:  
	м2
	1.400,00
	
	

	
	велика сала
	м2
	
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	1.525,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Скидање старе ПВЦ и ВИНАЗ  подне облоге ходника и теписона у зборници и канцеларијама  заједно са угаоним лајснама и лепилом, као и чишћењем подлоге. Сав демонтиран материјал -  шут утоварити  у возило и одвести  на градску депонију или место које одреди Инвеститор. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	ходници  сале 
	
	
	
	

	
	40,11+40,11+38,70-(4,2)*1,91
	м2
	110,90
	
	

	
	ходници  приземља - учионице 
	
	
	
	

	
	40,72+91,43+40,72
	м2
	172,87
	
	

	
	ходници I спрата
	
	
	
	

	
	100,01+40,72+91,70+40,72
	м2
	273,15
	
	

	
	ходници  II спрата
	
	
	
	

	
	91,43+40,72+91,43+40,72
	м2
	264,30
	
	

	
	зборница
	
	
	
	

	
	
	м2
	135,65
	
	

	
	канцеларија директора
	
	
	
	

	
	
	м2
	32,72
	
	

	
	секретар и помоћник директора
	
	
	
	

	
	
	м2
	39,03
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	1.028,62
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Приликом  скидања старе подне облоге пажљиво демонтирати алуминијумску прелазну лајсну (на прелазима две различите подне облоге) као и  маске подних окова застакљених металних портала како се не би оштетили  паркет односно  ламинат. Демонтиране лајсне и маске  одложити на место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	4.
	Рушенје дотрајале старе цементне кошуљице испод скинутих ПВЦ облога до следећег слоја. Шут утоварити у возило и одвести на градску депонију.
	м2
	1.028,62
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа и скидање подних керамичких плочица и постојеће кошуљице. Сав демонтиран материјал - шут утоварити  у возило и одвести  на градску депонију или место које одреди Инвеститор. 
	
	,
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	наставнички тоалети
	м2
	12,88
	
	

	
	тоалети сала
	м2
	20,39
	
	

	
	ходник свлачионице
	м2
	4,62
	
	

	
	мушки тоалет у приземљу (за формирање тоалета за особе са посебним потребама )
	м2
	6,00
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	43,89
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Приликом обијања подних плочица у мушком тоалету водити рачуна да се обијање почне од фуге односно да се обијају само целе плочице.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Демонтажа и скидање зидних керамичких плочица. Сав демонтиран материјал -  шут утоварити  у возило и одвести  на градску депонију или место које одреди Инвеститор. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	наставнички тоалети
	м2
	47,54
	
	

	
	тоалети сала
	м2
	71,02
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	118,57
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Пре обијања зидних плочица пажљиво демонтирати механизам за отварање прозора и одложити на место које одреди Инвеститор. Након завршетка керамичарских радова механизам је потребно врати и спојити са прозорским окном.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	7.
	Рушење дела преградног зида д=12цм са обострано залепљеном кермиком. Сав демонтиран материјал – шут утоварити  у возило и одвести  на градску депонију или место које одреди Инвеститор. 
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити  и подупирање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3.
	
	
	
	

	
	мушки тоалет у приземљу (за формирање тоалета за особе са посебним потребама)
	м3
	0,92
	
	

	
	за обрачун:
	м3
	0,92
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Пажљива демонтажа  и поновна монтажа  шведских лестви и огледала у сали за ритмикуи у великој сали. Демонтирано одложити на место које одреди инвеститор. Сва евентуална  оштећења  падају на терет извођача. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комлет изведено.
	
	
	
	

	
	сала за ритмику:
	ком
	12,00
	
	

	
	за обрачун:
	ком
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Демонтажа унутрашњих врата, шток је матални, крило врата дрвено. Врата одложити на место које одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комлет изведено.
	
	
	
	

	
	тоалети сала:
	
	
	
	

	
	двокрилна врата дим 1,35*2,1 м
	ком
	2,00
	
	

	
	једнокрилна врата за кабине дим 0,7*2,1 м
	ком
	5,00
	
	

	
	једнокрилна врата у свлачионици дим 0,8*2,1м
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	једнокрилна врата, мушки тоалет приземље (демонтирана врата након померања отвора  је потребно поново уградити). Дим 0,8*2,1 м
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Демонтажа завеса, дрвених носача за слике  и хармоника врата у зборници  комплет са вођицама на плафону и у поду са одлагањем на место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комлет изведено.
	комплет
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Пробијање преградног зида од опеке за израду  отвора у зиду дебљине д=12цм за монтажу једнокрилних врата за мушки тоалет и за врата тоалета за особе са посебним потребама. Сав демонтиран материјал -  шут утоварити  у возило и одвести  на градску депонију. 
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити  и подупирање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комлет изведено.
	м2
	2,52
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Демонтажа преграда у тоалетима висине 2,10м. Преграде су израђене од металних профила са испуном од фурниране иверице.
	
	
	
	

	
	Преграде је потребно одсећи у равни са подним плочицама и одложити на место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комлет изведено.
	м2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Изношење и померање постојећих металних витрина у комуникацијама приземља , на место које одреди Инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комлет изведено.
	комплет
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно демонтажа и рушење:
	 
	 
	 
	 

	
	

	II
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Зидарске радове извести првокласним материјалом и квалификованом радном снагом у свему према важећим техничким прописима за зидове и опекарске производе.

	
	Зидање опеком вршити према плановима и статичком прорачуну. Зидање  мора бити чисто у правилним и хоризонталним редовима и правилној вези, без ситних парчади мањих од 1/4 опеке, са потпуно испуњеним свим спојницама житким малтером. Зидне површине и ивице морају бити равне, глатке, оштре  и вертикалне под виском. Опеку за време зидања добро квасити водом. Малтер за зидање мора бити одговарајућег састава и марке. Сувишни малтер, док је још свеж, мора бити окресан мистријом.

	
	Малтерисане површине које ће касније бити обложене керамиком морају бити потпуно равне и изведене хоризонтално, односно вертикално, и доведене на коте које обезбеђују израду подлоге и уградњу керамике према мерама дефинисаним пројектом.

	
	
	
	
	
	

	1
	Малтерисање плафона продужним цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја са грубим и финим пердашењем и претходним прскањем бетонских плафонских површина цементним млеком.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 све комплет са употребом покретне скеле.
	
	
	
	

	
	 сала за ритмику:
	м2
	33,87
	
	

	
	 преостали приземни део:
	м2
	30,87
	
	

	
	 спратни део:  
	м2
	261,18
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	325,91
	
	

	2
	Малтерисање зидних површина продужним цементним малтером 1:3:9, у два слоја. Први слој нанети на поквашену подлогу и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са сувим и чистим песком без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до исушења. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 све комплет са употребом покретне скеле.
	
	
	
	

	
	 сала за ритмику:
	м2
	3,76
	
	

	
	 спратни део:  
	м2
	43,53
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	47,29
	
	

	3
	Израда цементне кошуљице у деловима где је демонтирана стара - дебљина кошуљице цца 5цм. Цементну кошуљицу  извести од ситне фракције агрегата и цемента 470 кг/м3. Кошуљицу армирати са полипропиленским влакнима и фино запердашити  горњу површину. У санитарним чворовима  потребне падове извести по пројекту према сливницима. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 .
	
	
	
	

	
	ходници сале
	м2
	110,90
	
	

	
	ходници приземља - учионице
	м2
	172,87
	
	

	
	ходници првог спрата
	м2
	273,15
	
	

	
	ходници другог спрата
	м2
	264,30
	
	

	
	зборница
	м2
	135,65
	
	

	
	канцеларија директора
	м2
	32,72
	
	

	
	наставнички тоалети
	м2
	12,88
	
	

	
	тоалети сала
	м2
	20,39
	
	

	
	ходник свлачионице
	м2
	4,62
	
	

	
	мушки тоалет у приземљу (за формирање тоалета за особе са посебним потребама)
	м2
	6,00
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	1.033,48
	
	

	4
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице испод ламината д=5цм типа ТОПЦЕМ произвођача "Мапеи" или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	секретар и помоћник директора
	м2
	39,03
	
	

	5
	Набавка материјала и изравнавање подлоге самоливеном "олмо" масом на делу испод ПВЦ облога.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	ходници сале и свлачионице
	м2
	110,90
	
	

	
	ходници приземља - учионице
	м2
	172,87
	
	

	
	ходници првог спрата
	м2
	273,15
	
	

	
	ходници другог спрата
	м2
	264,30
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	821,22
	
	

	6
	Набавка материјала, допрема и зидање зидова од опеке д=12цм у мушком тоалету на приземљу. Зидати у продужном цементном малтеру 1:2:6, У пројектованој висини зида 2,5м извести армирано бетонски хоризонтални серклаж 12/20цм армиран са 4фи 12 мм и узенгијама фи 8 мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 све комплет са употребом покретне скеле.
	м2
	16,63
	
	

	7
	Малтерисање зидних површина продужним цементним малтером 1:3:9, у два слоја. Први слој нанети на поквашену подлогу и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са сувим и чистим песком без примеса муља и органских материја као подлога за керамичке плочице.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 све комплет са употребом покретне скеле.
	м2
	151,82
	
	

	8
	Зазиђивање отвора врата д=12цм у свлачионици, тоалетима свлачионице  и у мушком тоалету у приземљу опеком у продужном малтеру размере 1:2:6.  
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 све комплет са употребом покретне скеле.
	м2
	3,96
	
	

	9
	Разне зидарске поправке и крпљења након завршетка  радова на демонтажи и  рушењу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по норма сату.
	нч
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно зидарски радови: 
	 
	 
	 
	 

	
	

	III
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према техничким условима за извођење молерских радова (СРПС У. Ф2.013)  и  техничким условима за извођење фарбарских радова (СРПС У. Ф2.012)

	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка матријала, допрема и бојење унутрашњих зидних и плафонских површина  полудисперзивном бојом два пута у тону који одреди инвеститор. Ценом обухватити и предходно стругање старе боје, глетовање 2x, бојење зидова 2x,  као и китовање мањих оштећења са свим пратећим радовима. 
	
	
	
	

	
	Обрачун све комплет  по м2  све комплет са употребом покретне скеле.
	
	
	
	

	
	сала за ритмику:
	
	
	
	

	
	плафони:
	
	125,00
	
	

	
	зидови:
	
	144,66
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	(3,78*2,0-3)*3+(1,7*2,1-3)*3+(3,785*2,68-3)
	
	-41,47
	
	

	
	
	м2
	228,19
	
	

	
	ходници и тоалети уз салу:
	
	
	
	

	
	плафони:
	
	176,52
	
	

	
	зидови:
	
	195,79
	
	

	
	одбити отворе:
	
	
	
	

	
	(1,7*2,1-3)*2
	
	-1,14
	
	

	
	
	м2
	371,17
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	зборница:  
	
	
	
	

	
	плафони:
	
	149,215
	
	

	
	зидови:
	
	132,80
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	282,01
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	тоалети:  
	
	
	
	

	
	плафони:
	
	41,22
	
	

	
	зидови:
	
	41,00
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	82,22
	
	

	2
	Набавка материјала, допрема и бојење сокле зида уљаном бојом два пута, са лакирањем и свим предрадњама. Обрачун по м² зида.
	
	
	
	

	
	ходници:
	
	
	
	

	
	зидови:
	
	227,20
	
	

	
	одбити отворе:
	
	-1,14
	
	

	
	(1,7*2,1-3)*2
	м2
	226,06
	
	

	3
	Бојење унутрашње дрвенарије - столарија-крило врата/браварија-метални шток, преко постојеће боје. Пре бојења све површине обрусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојене површине  све комплет крило и шток
	
	
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	53,76
	
	

	4
	Шмирглање постојећег радијатор лака са радијатора и радијатор цеви, припрема за бојење и бојење истих радијатора и радијатор цеви   радијатор лаком. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојене површине заједно са демонтажом и поновном монтажом.
	
	
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	159,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно молерско-фарбарски   радови:
	 
	 
	 
	 

	
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Керамичарски радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према техничким условима за извођење керамичарских радова (СРПС У. Ф2.011).

	
	Пре него се приступи облагању керамичким плочицама мора се проверити исправност  ‚и  кавлитете подлоге преко којих се врши облагање. При облагању у унутрашњости објекта, керамичарски радови се изводе тек пошто су просторије омалтерисани постављени рамови за столарију  и  спроведена  и  испитана инсталација, ако то није другачије предвиђено у опису радова.

	
	Облагање зидних површина треба извести потпуно равно и вертикално, без таласа, испупчења  и  удубљења са једноличним довољно широким спојницама односно „фуга на фугу“.

	
	Облагање подних површина се изводи хоризонтално, без таласа, избочина, са равним површинама или под потребним нагибом, са једноличним и  довољно широким спојницама односно „фуга на фугу“.

	
	По завршеном облагању спојнице треба обрадити одговарајућим заптивним материјалом.

	
	На местима продора инсталационих цеви и дна решетки плочице морају бити прецизно укројене  и  постављене.

	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка материјала и уградња подних  керамичких плочица I класе у деловима где је демонтирана стара. Уградњу извршити лепљењем ("фуга на фугу") лепком за керамику на цементну кошуљицу са фуговањем одговарајућом фуг масом, у свему према општем опису за керамичарске радове. Димензије и боја плочица према захтеву Инвеститора.  Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	наставнички тоалети
	
	12,88
	
	

	
	тоалети сала
	
	20,39
	
	

	
	тоалет за лица са посебним потребама
	
	6,00
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	39,27
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Набавка материјала и уградња зидних  керамичких плочица I класе  у деловима где је демонтирана стара. Уградњу извршити лепљењем ("фуга на фугу") лепком за керамику са фуговањем одговарајућом фуг масом, у свему према општем опису за керамичарске радове. Димензије и боја плочица према захтеву Инвеститора. У јединичну цену урачунати  и типску угаону ПВЦ лајсну у тону керамике.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	наставнички тоалети
	
	44,84
	
	

	
	тоалети сала
	
	54,56
	
	

	
	тоалет за лица са посебним потребама
	
	33,26
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	132,66
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка материјала и уградња зидних и подних  керамичких плочица I класе са фуговањем одговарајућом фуг масом у деловима где је оштећена постојећа керамика. У свему према општем опису за керамичарске радове. Димензије и боја плочица према захтеву Инвеститора а у складу са постојећим.  
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити и пажљиво избијање оштећене плочице. Плочице које се мењају усагласити са Надзорном службом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2.
	м2
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка материјала и уградња  керамичких плочица на "круни" преградних зидова у свлачионицама и тоалету за лица са посебним потребама. У свему према општем опису за керамичарске радове. Димензије и боја плочица према захтеву Инвеститора. У јединичну цену урачунати фуговање и типску угаону ПВЦ лајсну у тону керамике као и потребну скелу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1.
	м1
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Набавка материјала и уградња подних  керамичких плочица страног произвођача прве класе у зборници и канцеларији директора  заједно са типском соклом од истих плочица. Плочица су ретификоване у  текстури дрвета  (90% површине) и у текстури мермера (10% површине). Уградњу извршити лепљењем ("фуга на фугу") лепком за керамику са фуговањем, у свему према општем опису за керамичарске радове. Димензије, боје, текстуре и слога   према захтеву Инвеститора.  Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	
	м2
	168,37
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Чишћење постојећих плочица у свлачионицама и тоалетима ученика спратног дела објекта са  фуговањем. Довести у стање за предају Инвеститору без примедби.
	
	
	
	

	
	
	м2
	727,00
	
	

	 
	Укупно керамичарски  радови:
	 
	 
	 
	 

	
	

	V
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Подополагачки радови се морају извести стручно, квалитетно ‚и прецизно а у свему према техничким условима за извођење радова при полагању подних облога (СРПС У. Ф2.017) и  техничким условима за извођење паркетарских радова (СРПС У. Ф2.016)

	
	Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсти подне облоге. Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима.

	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка и уградња пода ходника у две боје са бордуром, од линолеума типа „МАРМОЛЕУМ“ произвођача ФОРБО - Холандија или еквивалент,  у ролнама од 2м ширине, дебљине 2,5 мм, одговарајућег квалитета  за фреквентне површине заједно са зидном лајсном.  Све се полаже на претходно припремљену подлогу у лепак а спојеви варе. Вар по избору Инвеститора. Зидна лајсна се изводи истовремено од истог материјала као и под,  са уграђеним полукружним профилом и покривном  зидном лајсном. Све по упутству произвођача и ГН. Димензије, боје и слога  према захтеву Инвеститора. На споју са подовима друге врсте уградити алу прелазну лајсну коју такође треба обухватити јединичном ценом.  На улазима у просторије – учионице са подовима друге врсте изнивелисати нивелир масом 1м од врата. 
НАПОМЕНА: уграђени материјали морају бити у складу са Противпожарним прописима посебно са СРПС 050,040 и 055 - (Б1), ако и са ЕН 13501-(БТЛ)
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет постављено.
	
	
	
	

	
	ходници сале и свлачионице
	
	
	
	

	
	40,11+40,11+38,70
	м2
	110,90
	
	

	
	ходници  приземља - учионице 
	
	
	
	

	
	
	м2
	172,87
	
	

	
	ходници I спрата
	
	
	
	

	
	
	м2
	273,15
	
	

	
	ходници  II спрата
	
	
	
	

	
	91,43+40,72+91,43+40,72
	м2
	264,30
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	821,22
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Набавка и уградња  ламината  дебљине  8 мм, класе 32, по узору на постојећи, у канцеларији помоћника директора и секретара, са израдом сокле.  Све се полаже на претходно припремљену подлогу, преко постављеног „термосилента“  у свему према упутству произвођача  ламината и одговарајућом зидном лајсном. Све по упутству произвођача и ГН. Димензије, боје и слога према захтеву Инвеститора. На споју са подовима друге врсте уградити алу прелазну лајсну коју такође треба обухватити јединичном ценом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет постављено.
	
	
	
	

	
	
	м2
	39,03
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Стругање (хобловање) машинским путем постојећег паркета фискултурне сале и сале за ритмику. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Површине након стругања морају бити потпуно равне, без удубљења или других трагова. Лакирање исхоблованог паркета бојом по избору Инвеститора. Паркет лакирати три пута, противклизним лаком на воденој бази. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м2 комплет изведено.   
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити  исцртавање пода велике сале као и пажљиву демонтажу постојећих угаоних лајсни и набавку, уградњу и лакирање нове паркет ласне. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведено.   
	м2
	620,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно подополагачки   радови:
	 
	 
	 
	 

	
	

	VI
	ХИДОИЗОЛАЦИЈА РАВНОГ КРОВА

	
	
	
	
	
	

	
	Напомана:
	
	
	
	

	
	Код радова  рушења обавезно је поштовати  редослед радова  и препоруке статичара и пројектанта. 

	
	
	
	
	
	

	1
	Пажљива демонтажa опшава атике равног крова, израђених од поц. лима  РШ 52 цм, комплет са одвозом на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1.
	
	
	
	

	
	изнад велике сале
	м1
	96,00
	
	

	
	изнад свлачионица
	м1
	135,00
	
	

	
	изнад сале за ритмику:
	м1
	55,00
	
	

	
	изнад спратног дела школе:
	м1
	318,00
	
	

	
	за обрачун:
	м1
	604,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Пажљива демонтажa вентилација на равном крову - одсецање на пројектовану висину да би се наставиле након израде новог крова. Јединичном ценом обухватити и набавку, израду и монтажу нових завршних капа након израде новог крова. Све комплет очишћено и одвежено на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	
	
	
	

	
	спратни део:  
	ком
	14,00
	
	

	
	за обрачун:
	ком
	14,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
	
	
	
	

	
	Приликом одсецања вентилације проверити да ли су све вертикале у функцији јер затечено стање санитарних чворова није у сагласност са пројектованим !
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка, допрема, сви хоризонтални и   вертикални транспорти на градилишту и израда равног непроходног крова,преко постојећег битуменског крова:
	
	
	
	

	
	- Чишћење постојећег крова са евентуалним нивелисањем већих неравнина.             НАПОМЕНА : Након чишћења крова Извођач је дужан да провери затечене падове према сливницима. Ако се установи да неки од падова технички није добро иведен приликом израде термоизолације падове је потребно кориговати. 
	
	
	
	

	
	- Преко припремљене подлоге на постојећи раван кров поставља се термоизолација од тврдо пресоване камене вуне, притисна чврстоћа 50кPa. Дебљина камене вуне д= 5 цм, термоизолација се поставља у три слоја (укупна дебљина термоизолације д = 3 x 5 цм) и то са смакнутим преклопима. Изолација се причвршћује вијцима са подлошком ,у случају двоструког постављања доњи слој није потребно додатно причврстити.
	
	
	
	

	
	- Као завршни слој поставља се трајно еластична водонепропусна ПВЦ мембрана СикаПлан 15Г дебљине д=1,5мм  или еквивалент, која је УВ отпорна, потпуно водонепропусна, армирана и   паропропусна. Мембрана се механички фиксира за подлогу и   спаја варењем топлим ваздухом.
	
	
	
	

	
	- Хидроизолациона кровна мембрана подиже се уз атику (просечне висине подизања цца 25 цм уз атику и   15 цм преко атике), С тим да се спој атике и   кровне равни обрађује у свему према датом детаљу, односно  формира се троугао од камене вуне или дрвета (дрвени клин) или сл., Да би се избегло ломљење мембране под правим углом. Хидроизолациона мембрана завршава типском лајсном. 
	
	
	
	

	
	У цену урачунати све потребне преклопе са подизањем изолације уз зидове атике и завршити типском поцинкованом завршном лајсном и квалитетним гитом. У цену урачунати и контролу свих варова и водонепропусности. 
	
	
	
	

	
	Јединична цена обухвата обраду слемена, увала, споја две кровне површине, вентилационе продоре у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити  све елементе, укључујући сав потребан помоћни  материјал и   делове.
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: У јединичну цену улази и   контрола свих варова тј. контрола водонепропусности у свему према нормама.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 површине крова. 
	
	
	
	

	
	изнад велике сале
	м2
	531,00
	
	

	
	изнад свлачионица
	м2
	618,00
	
	

	
	изнад сале за ритмику:
	м2
	178,00
	
	

	
	изнад спратног дела школе:
	м2
	1.455,00
	
	

	
	за обрачун:
	м2
	2.782,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Замена, набавка, допрема и израда олучних вертикала од поцинкованог лима. Ценом обухватити и продоре у атици са спајањем на вертикалу у свему према упутству произвођача материјала.  
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1.
	
	
	
	

	
	Фи 110
	м1
	47,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Набавка,допрема и израда опшава атике равног крова на одговарајућој потконструкцији,израђених од поц.лима  РШ 37 цм,у свему према детаљу из пројекта. Ценом обухватити  све елементе, Укључујући сав потребан помоћни  материјал и   делове.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1.
	
	
	
	

	
	изнад велике сале
	м1
	96,00
	
	

	
	изнад свлачионица
	м1
	135,00
	
	

	
	изнад сале за ритмику:
	м1
	55,00
	
	

	
	изнад спратног дела школе:
	м1
	318,00
	
	

	
	за обрачун:
	м1
	604,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Набавка, допрема и израда водоскупљача од поц лима према детаљу који доставља архитекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комлет изведено.
	
	
	
	

	
	
	ком
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтажа постојећих затим  набавка, и уградња вертикалних  кровних сливника са водоскупљачем и одводном цеви која се прикључује на постојећу вертикалу. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком све комплет .
	ком
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Обрада око продора инсталације на крову објекта. У јединачну цену укалкулисати  резање слојева крова  за пролаз инсталационих вертикала, обраду око отвора у свему према упутству произвођача СИКА или сл. Обрачун све комплет по комаду готовог обрађеног продора инсталације. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком уграђене грађе.
	ком
	14,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтажа унутрашњих постојећих, затим набавка и уградња олучних вертикала од ПВЦ цеви фи 100 са прикључењем на постојећи развод у поду објекта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1 .
	м1
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Набавка, допрема, сви хоризонтални и   вертикални транспорти на градилишту и санација равног непроходног крова, Сикаплан 15Г-03- или еквивалент. Кровну подлогу очистити, и по потреби изравнати, положити слој геотекстила 300г, пре полагања и механичког причвршћивања. 
	
	
	
	

	
	У цену урачунати све потребне преклопе са подизањем изолације уз зидове атике и завршити типском поцинкованом завршном лајсном и квалитетним гитом. У цену урачунати и контролу свих варова и водонепропусности. 
	
	
	
	

	
	Јединична цена обухвата обраду слемена, увала, споја две кровне површине, вентилационе продоре у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Ценом обухватити  све елементе, укључујући сав потребан помоћни  материјал и   делове.
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: У јединичну цену улази и   контрола свих варова тј. контрола водонепропусности у свему према нормама.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 површине крова. 
	м2
	14,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно хидроизолација равног крова:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	VII
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажа два радијатора у наставничким тоалетима са одлагањем на место које одреди Инвеститор или градску депонију. Набавка, допрема и монтажа два нова сушача димензија 50*100 цм са преправком цевног развода и  прикључком. Обрачун  по комаду  комплет постављено.
	
	
	
	

	
	
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Набавка материјала, допрема и постављање маски подних окова застакљених металних портала у ходницима приземља, првог и другог спрата по узору на постојеће. Обрачун по комаду  комплет постављено.
	
	
	
	

	
	
	ком
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка материјала, допрема и наношење  хидроизолационог премаза подова санитарних простора  где је било демонтаже подних керамичких плочица,  од еластичног текућег хидроизолационог премаза за влажне просторе типа Сикаластик 200 W, произвођача Сика или еквивалент. 
	
	
	
	

	
	Једнокомпонентни, течни хидроизолациони производ који формира водонепропусну, флексибилну, еластичну мембрану отпорну на стварање пукотина. Хидроизолацију извести у свему према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 површине просторије.
	
	
	
	

	
	
	м2
	43,89
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтажа поломљених прозорских стакала и набавка и постављање новог прозорског стакла. Обрачун по м2 .  
	м2
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Набавка и монтажа инокс лајсне на крилима врата, замена брава и квака по узору на постојеће.
	
	
	
	

	
	
	паушал
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Израда, набавка и уградња ПВЦ преграда-кабина за тоалете и врата. Висина преграда - кабина износи 210цм с тим да је потребно подићи од пода 10цм.  Испуна преграда и врата  је ПВЦ плоча дебљине 1.5мм и испуне од екструдираног полистирена дебљине 2 цм. Боја   по избору Инвестира. Снабдевени  стандардним оковом и бравом. Са унутрашње стране врата израдити браву са закључавањем. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 .
	м2
	11,54
	
	

	
	
	
	
	
	

	6а
	Израда, набавка и уградња ПВЦ  врата. Испуна  врата  је ПВЦ плоча дебљине 1.5мм и испуна од екструдираног полистирена дебљине 2 цм. Боја   по избору Инвестира. Снабдевени стандардним оковом и бравом. За двоје врата од кабина предвидети и израду браве са закључавањем са унутрашње стране.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду  .
	
	
	
	

	
	 Производна мера 0,7*2,1м
	ком 
	3,00
	
	

	
	 Производна мера 0,9*2,1м
	ком 
	4,00
	
	

	
	Напомена: све мере проверити на лицу места.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата са израдом и монтажом металног штока по узору на постојећа. Рамовску конструкцију крила испунити саћам и обострано обложити шпер плочом дебљине 4мм. Шпер фурнирати по узору на постојећа врата. Завршна боја по упутству Инвеститора.  Врата су снабдевена стандардним оковом и бравом за закључавање са унутрашње стране. У доњој зони крила уградити инокс лајсну 10цм висине.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду  .
	
	
	
	

	
	Зидарска мера 1.11*2.16цм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Завршно  чишћење просторија, што подразумева чишћење спољне и унутрашње столарије и свих површина зидова, плафона и подова. Просторије довести у стање за предају Инвеститору без примедби. Као и утовар  у возило свог непотребног материјала са градилишта. Обрачун по м2 просторије. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 .
	м2
	1.695,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно разни  радови:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	СВЕ УКУПНО А:   I-VII
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Б
	 ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Свака позиција предмера и предрачуна обухвата испоруку и монтажу свог наведеног главног и помоћног материјала тако да има коначну функционалност. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б-1
	Радови обухватају: салу за ритмику, свлачионице уз салу, санитарни блок за лица са посебним потребама и наставнике.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажа посотојећих светиљки и  записничка предаја инветитору.
	
	
	
	

	
	Обрачун по сату ВКВ електричара 
	час
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Монтажа нових светиљки, на место постојећих.
	
	
	
	

	
	Светиљке у комплету са сијалицама назначене снаге.
	
	
	
	

	
	1. Надградна светиљка флуо 4x14w-T5 
    са параболик растером ИП20
 
	ком
	16,00
	
	

	
	2.Надградна светиљка 3x36w 
     са параболик растером ИП20
	ком
	4,00
	
	

	
	3.Надградна светиљка 2x36w 
     са опал дифузором ИП65
	ком
	6,00
	
	

	
	4. Светиљка опал кугла равна                                                                          (Са инкадесцентном сијалицом 75w), ИП65
	ком
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Испорука и уградња пластичних каналица ПОК са поклопцем. Комплет са вијцима, типловима и другим прибором.
	
	
	
	

	
	16X16mm
 
	м
	113,00
	
	

	
	25X25mm
 
	м
	55,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Испоручити сав потребан материјал и комплетно извести инсталацију сијаличног места, водовима типа N2XH 3x1,5mm2  положеним у ПОК каналице.


	м
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Испоручити сав потребан материјал и комплетно извести инсталацију напајања бојлера, водовима типа N2XH 3x2,5mm2  положеним у ПОК каналице.


	м
	240,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Испорука и уградња у зид следећих прекидача:
	
	
	
	

	
	обичан 10А
	ком
	4,00
	
	

	
	серијски 10А
	ком
	2,00
	
	

	
	обичан 16А
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Испорука и уградња у зид монофазне прикључнице 230V,16A, са поклпцем.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Испорука и уградња у постојеће разводне ормане РО следеће опреме: 
	
	
	
	

	
	РОП/1
	
	
	
	

	
	3 х аутоматски осигурач 16А.
	
	
	
	

	
	3 х једнополни гребенасти прекидач 16А, монтажа у орман
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 10А, монтажа у орман-за постојећу расвету у санит.блоку
	
	
	
	

	
	1 х типска бравица за врата са кључем
	
	
	
	

	
	Комплет са ситним инсталационим материјалом.
	
	
	
	

	
	Комплет
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РОП/2
	
	
	
	

	
	4 х аутоматски осигурач 16А.
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 16А, монтажа у орман
	
	
	
	

	
	1 х типска бравица за врата са кључем
	
	
	
	

	
	Комплет са ситним инсталационим материјалом.
	
	
	
	

	
	Комплет
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РО1/1
	
	
	
	

	
	3 х аутоматски осигурач 16А.
	
	
	
	

	
	3 х једнополни гребенасти прекидач 16А, монтажа у орман
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 10А, монтажа у орман-за постојећу расвету у санит.блоку
	
	
	
	

	
	1 х типска бравица за врата са кључем
	
	
	
	

	
	Комплет са ситним инсталационим материјалом.
	
	
	
	

	
	Комплет
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РО1/2
	
	
	
	

	
	2 х аутоматски осигурач 16А.
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 16А, монтажа у орман
	
	
	
	

	
	1 х типска бравица за врата са кључем
	
	
	
	

	
	Комплет са ситним инсталационим материјалом.
	
	
	
	

	
	Комплет
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РО2
	
	
	
	

	
	2 х аутоматски осигурач 16А.
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 16А, монтажа у орман
	
	
	
	

	
	2 х једнополни гребенасти прекидач 10А, монтажа у орман-за постојећу расвету у санит.блоку
	
	
	
	

	
	1 х типска бравица за врата са кључем
	
	
	
	

	
	Комплет са ситним инсталационим материјалом.
	
	
	
	

	
	Комплет
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Испитвање новопостављене инсталације, снимање термовизијском камером и издавање испитних листова.
	пауш.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 Укупно електро радови:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б-2
	РАВАН  КРОВ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	За сав материјал обезбедити складиште.
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа посотојће громобранске инсталације.
	
	
	
	

	
	Позиција обухвата скидање траке са бетонских потпора, исправљање и намотавање у котур.
	
	
	
	

	
	Развезивање спојева са опшавом, скидање хватаљке за олук са опшава и траке.
	
	
	
	

	
	Скидање укрсних комада .
	
	
	
	

	
	Развезивање веза са главним одводима.
	
	
	
	

	
	Чишћење све демонтиране опреме и скалдиштење.
	
	
	
	

	
	Обрачун по сату КВ електичара,
	
	
	
	

	
	Кров објекат А
	час
	30,00
	
	

	
	Кров мала сала
	час
	12,00
	
	

	
	Кров велика сала
	час
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Након завршетка крова, добава материјала на градилиште и израда комплетне инсталације по узору на постојећу ( постављање траке на бетонске потпоре, повезивање траке међусобно и са опшавима и главним одводима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по сату ВКВ електичара,
	час
	
	
	

	
	Кров објекат А
	час
	48,00
	
	

	
	Кров мала сала
	час
	10,00
	
	

	
	Кров велика сала
	час
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Замена дотрајале опреме:
	
	
	
	

	
	Трака FeZn 20x3
	м
	20,00
	
	

	
	Типски укрсни комад трака-трака
	ком
	10,00
	
	

	
	Типска хватаљка за олук
	ком
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Испорука и монтажа громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER”3 ∆t=60 µсекунди, опоменске таблице “ОПАСНО-ВИСОКИ НАПОН”,на самоносећу цев х=5,0м и остале громобранске опреме за статичко осигурање штапне хватаљке на крову објекта. 
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Испорука и монтажа бројача удара грома Delta Tehnology tip C
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Ситан потрошни материјал
	пауш.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Издавање цертификата и гаранције громобрана са уређајем за рано стартовање “LEADER” у складу са  ЈУС.Н.Б4.810.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Укупно електро радови 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Б-1
	САЛА ЗА РИТМИКУ, СВЛАЧИОНИЦЕ И ТОАЛЕТИ
	
	
	
	

	Б-2
	РАВАН  КРОВ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	У К У П Н О од Б-1 до Б-3 :
	 
	 
	 
	 


РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

	
	
	
	
	
	

	
	Опште напомене:
	
	
	
	

	
	Извођач радова дужан је провести све прописане мере важећег Закона о безбедности и здравља на раду и заштити од пожара и других позитивних уредби и техничких прописа за рад   у насељеном и прометном месту, да спречи стварање и ширење прашине, сложи и очисти материјал који ће се користити на одређену депонију унутар локације објекта а сав шут и непотребне отпатке однети на градску депонију до 10 км удаљености. Јединичним ценама обухваћена је сва стручна и помоћна снага, потребан алат, превозна средства за рад, унутрашњи надзор, провођење мера заштите на раду и заштите од пожара. Извођач радова обавезан је да свакодневно одржава градилиште у уредном стању, обезбеди преносни контејнер од ЈП"Чистоћа" Нови Сад за смеће, периодично односи шут на градску депонију и  сваки дан почисти прашину са комуникација око градилишта и посебно одржава унутрашње комуникације у објекту. Понуђач-Извођач је у обавези све ове трошкове да укалкулише у јединичне цене радова.

	
	Ако  Извођач не извршава  преузете обавезе на одржавању градилишта у чистом и уредном стању, сагласан је да Наручилац ангажује треће лице на терет Извођача.  

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Све демонтиране грађевинске елементе из објекта и порушене делове конструкције утоварају се у возило и одвозе на градску депонију. Јединичном ценом обухватити све предрадње на спречавању и ширењу прашине на деловима објекта где се не изводе радови, да чува фиксни и мобилни инвентар и намештај Наручиоца, пажљиво скидање и изношење расутог терета из објекта, утовар у возило, превоз до градске депоније и трошкове надокнаде одлагања на  депонији. 

	
	Инвеститор је у обавези да сав  покретан намештај и опрему (који нису тендером обухваћени) изнесе и депонује у за то предвиђен  простор и након завршених радова све врати на своје место. 

	
	НАПОМЕНА: Све подне облоге демонтира подополагач који поставља нову подну облогу. Надзор неће прихватити накнадне радове проузроковане оштећењима подлоге настале приликом демонтаже (скидања) постојеће подне облоге.

	
	Уколико је описом предвиђено да се демонтирани делови одлажу на депо који одреди Инвеститор, биће посебно у предмеру назначено.


	В-1
	 - САНИТАРНИ ЧВОР ЗА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за wc шољу. Демонтирати гарнитуру за wc шољу и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа водоводне мреже. Демонтирати водоводне цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø20,ДН 15 мм
	м
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима. Цеви се монтирају качењем, штемовањем и пробијањем зидова међуспратне конструкције или укопавањем  у зидове или подове у строго пројектованом паду од 2%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм - ПВЦ
	м
	5,00
	
	

	
	Ø 110 мм - ПВЦ 
	м
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка и монтажа подних сливника с пластичним кућиштем и хромираном решетком .Произвођач ВИЕГА или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун за комплет монтиран сливник.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм 
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног  умиваоника за лица са посебним потребама I класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 64/55 цм. Умиваоник снабдети зидном једноручном батеријом затоплу и  хладну воду са краћим испустом, преливно-одводном арматуром. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. Произвођач JIKA Laufen group, Švajcarska или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетне санитарне опреме WC-а за лица са посебним потребама која се састоји од:  керамичке WC шкољке за лица са посебним потребама I класе, водокотлића за 6 лит испирање, облика и боје по избору пројектанта унутрашњег уређења,  са седиштем и поклопцем. Произвођач  INCEA, Italija  или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа  покретног држача (на савијање и подизање) за wc за лица са посебним потребама од нерђајућег челика са носачем за тоалетни папир, са монтажом на зид поред wc шкољке. Производјач KOIN, Словенија или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа  огледала подесиво АД 351Н.  за лица са посебним потребама са монтажом на зид. Произвођач INCEA  Италија или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Набавка, транспорт и монтажа  електричног бојлера високомонтажног В=5 л. Са везним цевима, термостатом и сигурносним вентилом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком и испусном славином:
	
	
	
	

	
	Ø 20 мм (1/2")
	ком
	1,00
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО V:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	* држач убруса
	ком
	1,00
	
	

	
	* држач течног сапуна
	ком
	1,00
	
	

	
	*вешалице-куке за одела (монтирати на унутрашња   врата кабине wc-а)
	ком
	1,00
	
	

	
	* WC метлица
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО VI:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В-1:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	В-2
	- ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих умиваоника који су неквалитетно изведени, очистити их и оставити у посебну просторију јер део нјих ће бити уграђен у другим санитарним просторијама. Сифоне оставити за приклјучак нових надградних умиваоника.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтажа постојећих батерија, постолећа приклјученја чепирати и места исфуговати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка, транспорт и монтажа надградног умиваоника  I класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/40 цм, . Одводне сифоне постојеће на скинутим умиваоницима монтирати. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка, транспорт и монтажа једноручних стојећих батерија за умиваоник са везним цевима-. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Израда зсштитних верткалних маски ог ПВЦ . 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м за рад и материјал.
	м
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка транспорт и монтажа лежећих електрични бојлера В=80 л. Са сигурносним вентилом, грејачем и држачима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком за рад и материјал.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø32,ДН  (1")
	м
	4,00
	
	

	
	Ø25,ДН  (3/4")
	м
	8,00
	
	

	
	Ø20,ДН  (1/2")
	м
	16,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 32 мм (1")
	ком
	1,00
	
	

	
	Ø 15 мм угаони 15/15
	ком
	20,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	* држач течног сапуна
	kom
	2,00
	
	

	
	* огледало димензија 50x60цм
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В-2:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	В-3
	- I СПРАТ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих умиваоника који су неквалитетно изведени, очистити их и оставити у посебну просторију јер део нјих ће бити уграђен у другим санитарним просторијама. Сифоне оставити за приклјучак нових надградних умиваоника.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтажа постојећих батерија, постолећа приклјученја чепирати и места исфуговати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка, транспорт и монтажа надградног умиваоника  I класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/40 цм, . Одводне сифоне постојеће на скинутим умиваоницима монтирати. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка, транспорт и монтажа једноручних стојећих батерија за умиваоник са везним цевима-. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Израда зсштитних верткалних маски ог ПВЦ . 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м за рад и материјал.
	м
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка транспорт и монтажа лежећих електрични бојлера В=80 л. Са сигурносним вентилом, грејачем и држачима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком за рад и материјал.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-а од фајанса I класе. На доводу воде у водокотлић монтирати ЕК вентил Ø15 мм са пониклованом капом. На WC шољу монтирати седиште од пластичне масе. WC снабдети високо монтажним водокотлићем, типа фонтана са пластичном испирном цеви и осталим припадајућим материјалом. Ценом је обухваћен сав спојни и заптивни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету монтираног и испробаног уређаја.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø32,ДН  (1")
	м
	4,00
	
	

	
	Ø25,ДН  (3/4")
	м
	8,00
	
	

	
	Ø20,ДН  (1/2")
	м
	16,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 32 мм (1")
	ком
	1,00
	
	

	
	Ø 15 мм угаони 15/15
	ком
	20,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	* држач течног сапуна
	kom
	3,00
	
	

	
	* огледало димензија 50x60цм
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В-3:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	В-4
	- II СПРАТ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих умиваоника који су неквалитетно изведени, очистити их и оставити у посебну просторију јер део нјих ће бити уграђен у другим санитарним просторијама. Сифоне оставити за приклјучак нових надградних умиваоника.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтажа постојећих батерија, постолећа приклјученја чепирати и места исфуговати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад .
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка, транспорт и монтажа надградног умиваоника  I класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/40 цм, . Одводне сифоне постојеће на скинутим умиваоницима монтирати. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка, транспорт и монтажа једноручних стојећих батерија за умиваоник са везним цевима-. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Израда зсштитних верткалних маски ог ПВЦ . 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м за рад и материјал.
	м
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Набавка транспорт и монтажа лежећих електрични бојлера В=80 л. Са сигурносним вентилом, грејачем и држачима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком за рад и материјал.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Набавка, монтажа и замена  оштећене опреме односно уградња опреме која недостаје у свим тоалетима спратног дела објекта ( сифони, зидна вратанца, розетне, украсне маска за вентиле и сл.)
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø32,ДН  (1")
	м
	4,00
	
	

	
	Ø25,ДН  (3/4")
	м
	8,00
	
	

	
	Ø20,ДН  (1/2")
	м
	16,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 32 мм (1")
	ком
	1,00
	
	

	
	Ø 15 мм угаони 15/15
	ком
	20,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	* држач течног сапуна
	ком
	4,00
	
	

	
	* огледало димензија 50x60цм
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО В-4:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	В-5
	 - САНИТАРНИ ЧВОР ЗА НАСТАВНИКЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за умиваоник. Демонтирати гарнитуру за умиваоник  и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за wc шољу. Демонтирати гарнитуру за wc шољу и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за писоар. Демонтирати гарнитуру за писоар  и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтажа канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтажа водоводне мреже. Демонтирати водоводне цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø20,ДН 15 мм
	м
	18,00
	
	

	
	Ø25,ДН 20 мм
	м
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испитивање цевовода на притисак. Неисправне цеви и спојеве заменити.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и монтажа електричних бојлера.
	
	
	
	

	
	Обрачун за комплет монтиран бојлер.
	
	
	
	

	
	V =30 lit.
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка и монтажа термоизолације за цеви од ПОЛИУРЕТЕНА или одговарајућег другог пенастог изолатора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	
	
	
	

	
	Ø 20-32мм
	м
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Филцовање цевне мреже.
	м
	24,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима. Цеви се монтирају качењем, штемовањем и пробијањем зидова међуспратне конструкције или укопавањем  у зидове или подове у строго пројектованом паду од 2%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм - ПВЦ
	м
	7,00
	
	

	
	Ø 75 мм - ПВЦ 
	м
	13,00
	
	

	
	Ø 110 мм - ПВЦ 
	м
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка и монтажа подних вертикалних сливника с пластичним кућиштем и хромираном решетком. Произвођач ВИЕГА или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун за комплет монтиран сливник.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм 
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника И класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/40 цм. Умиваоник снабдети зидном једноручном батеријом за хладну и топлу воду са краћим испустом, пониклованим одводним сифоном Ø32 мм са розетом, чепом и ланцем. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа конзолног комплетног WC-а од фајанса I класе. На доводу воде у водокотлић монтирати ЕК вентил Ø15 мм са пониклованом капом. На WC шољу монтирати седиште од пластичне масе. WC снабдети ниско монтажним водокотлићем, типа фонтана са пластичном испирном цеви и осталим припадајућим материјалом. Ценом је обухваћен сав спојни и заптивни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету монтираног и испробаног уређаја.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и монтажа посоара  са изливном славином и одводном арматуром.
	
	
	
	

	
	Обрачун  за комплет монтиран писоар.
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком и испусном славином:
	
	
	
	

	
	Ø 25 мм (3/4")
	ком
	1,00
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 15 мм
	ком
	2,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	3,00
	
	

	
	- угаони вентил за писоар: Ø 15 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО V:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	* држач убруса
	ком
	2,00
	
	

	
	* држач папира
	ком
	3,00
	
	

	
	* држач течног сапуна
	ком
	2,00
	
	

	
	* вешалице-куке за одела (монтирати на унутрашња        врата кабине wц-а)
	ком
	2,00
	
	

	
	* WC метлица
	ком
	3,00
	
	

	
	* огледало димензија 80x100цм
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	izrada spuštenog plafona u prostoriji prizemlja ispod sanitarnog čvora:
	
	
	
	

	
	
	m2
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО VI:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В-5:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	В-6
	 - СВЛАЧИОНИЦА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за умиваоник. Демонтирати гарнитуру за умиваоник  и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за wc шољу. Демонтирати гарнитуру за wc шољу и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа гарнитуре за писоар. Демонтирати гарнитуру за писоар  и цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Демонтажа водоводне мреже. Демонтирати водоводне цеви и одложити на депонију , по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Демонтажа централног бојлера са прикључним цевима на место које одреди инвеститор. 
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа полипропилен (пластичних) водоводних цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима) на цевној мрежи. Позиција обухвата качење цеви о зид и конструкцију, штемовање и пробијање зидова међуспратне конструкције, као и потребан ископ са затрпавањем.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø20,ДН 15 мм
	м
	40,00
	
	

	
	Ø25,ДН 20 мм
	м
	10,00
	
	

	
	Ø32,ДН 25 мм
	м
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Испитивање цевовода на притисак. Неисправне цеви и спојеве заменити.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и монтажа термоизолације за цеви од ПОЛИУРЕТЕНА или одговарајућег другог пенастог изолатора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	
	
	
	

	
	Ø 20-32мм
	м
	15,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Филцовање цевне мреже.
	м
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	ИНСТАЛАЦИЈЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима. Цеви се монтирају качењем, штемовањем и пробијањем зидова међуспратне конструкције или укопавањем  у зидове или подове у строго пројектованом паду од 2%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м готовог цевовода.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм - ПВЦ
	м
	15,00
	
	

	
	Ø 110 мм - ПВЦ 
	м
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка и монтажа подних сливника с пластичним кућиштем и хромираном решетком .Произвођач ВИЕГА или еквивалент.
	
	
	
	

	
	Обрачун за комплет монтиран сливник.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм 
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника I класе од белог фајанса. Умиваоник је величине 50/40 цм. Умиваоник снабдети стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду са краћим испустом, пониклованим одводним сифоном Ø32 мм са розетом, чепом и ланцем. Израда и уградња пакница или пластичних типли у зид за причвршћивање умиваоника улази у цену рада. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду за рад и материјал.
	ком
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WC-а од фајанса I класе. На доводу воде у водокотлић монтирати ЕК вентил Ø15 мм са пониклованом капом. На WC шољу монтирати седиште од пластичне масе. WC снабдети ниско монтажним водокотлићем, типа фонтана са пластичном испирном цеви и осталим припадајућим материјалом. Ценом је обухваћен сав спојни и заптивни материјал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комплету монтираног и испробаног уређаја.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и монтажа посоара  са изливном славином и одводном арматуром.
	
	
	
	

	
	Обрачун  за комплет монтиран писоар.
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и монтажа електричних бојлера.
	
	
	
	

	
	Обрачун за комплет монтиран бојлер.
	
	
	
	

	
	V =50 lit.
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO IV:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	САНИТАРНА АРМАТУРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем и то:
	
	
	
	

	
	- пропусни вентили са точком и испусном славином:
	
	
	
	

	
	Ø 25 мм
	ком
	1,00
	
	

	
	- пропусни вентили са точком:
	
	
	
	

	
	Ø 15 мм
	ком
	3,00
	
	

	
	- ЕК вентил
	ком
	3,00
	
	

	
	- угаони вентил за водокотлић: Ø 15 мм
	ком
	3,00
	
	

	
	- угаони вентил за писоар: Ø 15 мм
	ком
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО V:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Пратећа галантерија у купатилима и тоалетима, по избору пројектанта, са свим потребним материјалом за причвршћивање:
	
	
	
	

	
	* држач убруса
	ком
	2,00
	
	

	
	* држач папира
	ком
	3,00
	
	

	
	* држач течног сапуна
	ком
	4,00
	
	

	
	*вешалице-куке за одела (монтирати на унутрашња        врата кабине wц-а)
	ком
	2,00
	
	

	
	* WЦ метлица
	ком
	3,00
	
	

	
	* огледало димензија 60x50цм
	ком
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО VI:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО В-6:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   
	
	
	

	В-1
	САНИТАРНИ ЧВОР ЗА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
	
	
	

	В-2
	ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	

	В-3
	I СПРАТ
	
	
	
	

	В-4
	II СПРАТ
	
	
	
	

	В-5
	САНИТАРНИ ЧВОР ЗА НАСТАВНИКЕ
	
	
	
	

	В-6
	СВЛАЧИОНИЦА
	
	
	
	

	 
	У К У П Н О од В-1 до В-6 :
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	ПДВ 20%
	
	
	 
	 

	 
	Све укупно:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	А
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	Б
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
	
	
	
	

	Ц
	РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
	
	
	
	

	Д
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ДО 3%
	
	
	
	

	 
	Укупно: А– Д
	 
	 
	 
	 

	 
	ПДВ 20%
	
	
	 
	 

	 
	Све укупно:
	 
	 
	 
	 


Место и датум:                                                   М.П.                                            За извођача:
_____________________                                                                                         ________________________

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА ___________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН ПОПОВИЋ» У НОВОМ САДУ    

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

	Ред.

бр.
	Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. ЗЈН:
	Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76  :
	Испуњеност услова

	1
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.
Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопија
	Да
	Не

	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

	ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: 

· Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

· Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)
· Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

Напомена: 
· У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника

· У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда .

--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	Да

	Не


	3.
	Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 
; 

	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица .

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике.

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда ,

мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази мера забране обављања делатности. 
Напомена:
· У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	Да
	Не

	4
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

	Уверење  Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и  допринеосе и уверење надлежне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији
Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда.
Напомена: 

· Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	да
	     не

	5.
	Понуђач који је у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама регистрован у регисту понуђача код Агенције за привредне регистре може уместо доказа о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. доставити Изјаву да је понуђач уписан у Регистар понуђача са подацима о понуђачу.

	да
	     не

	6.
	Неопходан финансијски капацитет   

- да је понуђач у претходне три пословне године (2010, 2011. и 2012. година), имао приходе најмање у износу од 2.500.000.000,00 динара

- да понуђач од 01.01.2010. до дана објављивања јавног позива није био у блокади .


	- Извештај о бонитету- образац БОН -ЈН који обухвата 2010, 2011. и 2012. годину,   издат од Агенције за привредне регистре (без обзира на датум издавања)
-  Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана  објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде  мора доставити сваки понуђач из  групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	да
	     не

	7.
	Неопходан пословни   капацитет - 

1.) да је понуђач извршио или уговорио радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката у претходне 3 године (2010, 2011 и 2012 година) у износу од минимум 800.000.000,00 динара без пдв-а
2.) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 

	 -   Референтна листа изведених радова на изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката у претходне 3 године (2010, 2011 и 2012 година)

Као доказ достављају се:

1.)     копија уговора или окончане ситуације;
2.)   попуњен, потписан и печатом оверен Образац РЛ Списак изведених радова – Референтна листа
Референтна листа се  даје на образцима који чине саставни део Конкурсне документације.

У разматрање ће бити узети само изведени радови на објектима које је понуђач изводио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача – извођача

- Важећи сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	да
	     не

	8.
	да располаже довољним техничким капацитетом:
 Понуђач мора да има у свом власништву најмање:
- 1 камион кипер носивости минимум 10 тона 

- 2 теретна возила носивости до 10 тона 

- 3 мешалице

- 1 компресор

	-извод из књиге основних средстава или пописна листа на дан 31.12.2012.године. За возила се прилаже фотокопија важеће саобраћајне дозволе
--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	да
	     не

	9.
	да располаже довољним кадровским капацитетом:
Неопходан кадровски капацитет:

1. Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има запослено на одређено или неодређено време најмање 100 радника.

2.Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има запослено на неодређено време:
 а) следеће инжењере:
 – три   дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 411

 - једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 
 - 2 инжењера грађевине
б) 50 радника грађевинске струке
в) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду
3. Понуђач мора да има запослено на неодређено време или ангажовано уговором:

а) дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450

	1) ПП ОД образац за месец који претходи месецу у којем је јавни позив објављен, оверен од стране Пореске управе

2) М обрасце и уговоре о раду 
за тражене инжењере са лиценцом
3) копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије и потврде о важности лиценце са печатом и потписом на копији лиценце и потврде о важности
4) М обрасце за тражене инжењере
5) М обрасце за тражене грађевинске раднике

6) М обрасце, уговор о раду и копија уверења о положеном стручном испиту (за лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду)
7) М обрасце и уговор о раду (за запосленог инжењера) или уговор о делу односно уговор о пословно-техничкој сарадњи (за ангажованог инжењера) за траженог инжењера са лиценцом 450 и копију важеће лиценце Инжењерске коморе Србије и потврде о важности лиценце са печатом и потписом на копији лиценце и потврде о важности

--------------------------------------- 
*неоверене фотокопије
	да
	     не

	10.
	Врста финансијског обезбеђења

	Врста финансијског обезбеђења:.
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана. 
Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења дато уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
2) Понуђач је у обавези да уз понуду  достави обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без пдв-а са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење посла
3) Понуђач је у обавези да уз понуду достави обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу траженог аванса без пдв-а са роком важности 30 дана дуже од истека рока за извршење посла (ако се тражи авнс).
4) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
5) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса у виду оригинал банкарске гаранције на износ уговореног аванса  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
6) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
	да
	     не

	   11
	Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају сви или неки докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа који се не издаје, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача по члану 79 ЗЈН)
	да
	     не

	Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: 

	   12
	Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова
	да
	     не

	    13
	Образац понуде 
	да
	     не

	14
	Образац предмер радова
	да
	     не

	    15
	Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем
	да
	     не

	16
	Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду
	да
	     не

	    17
	Модел уговора
	да
	     не

	    18
	Образац структуре цена 
	да
	     не

	19
	Образац РЛ – Списак изведених радова референтна листа
	да
	     не

	20
	Образац изјаве о независној понуди
	да
	     не

	21
	попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине 
	да
	     не

	     22
	Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање)
	да
	     не


1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. и 78. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 
1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре).
Понуђач који је у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама регистрован у регисту понуђача код Агенције за привредне регистре може уместо доказа о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. доставити Изјаву да је понуђач уписан у Регистар понуђача са подацима о понуђачу.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Наручилац у случају сумње на аутентичност достављених доказа може од Понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија тражити да у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид . 

Наручилац ће  позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани нач
                                                             МП.

ПОНУЂАЧ

_________________________________________________
7) МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

          У Г О В О Р

О јавној набавци  радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду   
Закључен дана __________________  у Новом Саду између:

1. ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ПОПОВИЋ», Раваничка 2, Нови Сад ( у даљем тексту наручиоц), којег заступа директор _____________, и
2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач ), кога заступа _____________________________.

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

         2.  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са :

2.1 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.5____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

Предмет уговора
Члан 1.

`
Предмет уговора је набавка извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду, (у даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца. Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број : ________ од __.__.2013 објављеног на Порталу јавних набавки од __.__.2013 и Понуди извођача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова.
Члан 1а

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини _________________% од укупно уговорене вредности .

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене вредности .

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини __________________% од укупно уговорене вредности .

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.
ЦЕНА







Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.








Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити:  
3.1. по испостављању авансног рачуна у висини траженог аванса у року од 7 дана од испостављања рачуна, остатак по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације, на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке.    
3.2. по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације, на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке.

3.3. по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року од 30 дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације, на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке.  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао, а рок увођења извођача у посао не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:
                    -     да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију,
· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
· да је наручилац донео решење о именовању стручног надзора, 
· да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,

· да је Наручилац платио аванс,
Уколико Извођач својом кривицом не приступи извођењу радова ни 10-ог дана од дана потписивања уговора, сматраће се да је 10 дана уведен у посао.

            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.


Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.


Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 


Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
Члан 6.
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:
· свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.
·  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
· отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима 

· обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року

· отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Главног пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.





ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  






Члан 7.
Извођач је дужан да Наручиоцу:
1)  у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
2)  у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса у виду оригинал банкарске гаранције на износ уговореног аванса без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
3) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити  5 дана дужи од гарантног рока.
Члан 7 a.
Уколико се Извођач налази на списку негативних  референци које води Управа за јавне набавке, а има негатвину референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке дужан је да Наручиоцу;

 - у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.Банкарска гаранција за добро извршење посла издaје се у висини  од 15% уговорене вредности  без пореза на додату вредност са роком важности који је 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла  мора да се продужи.
ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА
Члан 8.
Гарантни рок за извршене радова износи ____ године од дана потписивања записника о примопредаји радова.
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова . 
Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање.
Члан 9.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 8 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .
Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року односно менице.
За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Члан  9а.
1.Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане.

На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду   
 ред. бр. ЈН 2/2013 између _____________________________из__________________, ул __________________________, бр.___, _________________________из___________________, ул _______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___,
споразумне стране су се сагласиле да у име групе понуђача у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.
Остале обавезе наручиоца и извођача

Члан 10.
Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке . 

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија. 

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.
Примопредаја изведених радова

Члан 11
Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , најкасније 30 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова .

Члан 12.

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима комисије.

У колико комисија за технички прегле у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија .

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, наручилац и извођач ће без одлагања , а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту .
Уговорна казна

Члан 13
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0,1 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем окончане ситуације. 
Раскид уговора
Члан 14
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

· Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао, његовом кривицом;
· Ако извођач радове изводи неквалитетно ;
· Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
· Ако извођач из неоправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
· Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за  добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Члан 15
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .
Члан 16.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

Члан 17
У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .
Завршне одредбе
Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 19.
Уговорне стране уговарају примену посебних узанси о грађењу.

Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА 

ЗА ИЗВОЂАЧА
__________________






___________________
8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду, ред. Бр. ЈН ОП 2/2013
	Врста трошка
	Учешће у укупној цени, без ПДВ

(у динарима) 
	Учешће у укупној цени без ПДВ

(у %)

	1
	2
	3

	Опрема и материјал
	
	

	Радна снага
	
	

	Увозне дажбине
	
	

	Транспортни трошкови 
	
	

	Трошкови утовара и истовара
	
	

	Остали трошкови
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)
	
	

	ПДВ
	
	

	СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)
	
	


                                                                   М.П.                                   ____________________________




                                                              Потпис овлашћеног лица
Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :
· појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова
· укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а

· Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима

· Процентуално учешће одређене врсте трошкова
У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза, осигурања, као и евентуално неких попуста 
9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији, које је понуђач извршио или уговорио на објектима у претходне три године (2010, 2011 и 2012 година). Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

	Р.Б.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ
	Контакт особа и број телефона
	ОБЈЕКАТ
	Вредност радова

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Свака референтна набавка мора бити документована фотокопијом уговора или окончане ситуације. У образац се уписује вредност из уговора или окончане ситуације без урачунатог пдв-а.
Понуђач мора да овери образас и уколико нема референцу.

Уколико понуђач има више референци може копирати образац у потребном броју примерака.

Место и датум 
                     м.п.



           Понуђач
__________________________                                                                                                               _____________________________

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
У поступку доделу уговора за ЈН ОП бр. 2/2013 – набавка радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  02.10.2013.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:
	Назив понуђача – скраћено пословно име:
	

	Правни облик:
	

	Седиште понуђача:  
	

	Адреса седишта:
	

	Пуно пословно име понуђача:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности: 
	

	Назив  делатности:  
	

	ПИБ:  
	

	Назив банке и број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса:  
	

	Овлашћено лице :
	


У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                        
                                                                                             (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што                      




(навести у чему се састоји учествовање подизвођача ) 

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________ 
                                                                                                  ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
У поступку доделе уговора за јавну набавку радова на адаптацији објекта основне школе «Јован Поповић» у Новом Саду, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  02.10.2013.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.
· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


· ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
	Назив :
	

	Седиште : 
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице :
	

	Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Део уговора који извршава
	


У __________________________

Дана____________2013. године

                                                                  МП.                                                    ПОНУЂАЧ
                                                                                                                                 ______________________________
                                    (потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака ( у колико има више од обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН
	Назив понуђача – скраћено пословно име:
	

	Правни облик:
	

	Седиште понуђача: 
	

	Адреса седишта:
	

	Пуно пословно име понуђача:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	Назив  делатности:  
	

	ПИБ:  
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Овлашћено лице за потписивање уговора:
	


На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012):

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку бр.2/2013 – извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду.

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве
                                              ПОНУЂАЧ







                          ______________________________
 м.п.                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	Назив понуђача:
	

	Седиште понуђача: 
	

	Адреса седишта:
	

	Регистарски број:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
	

	Овлашћено лице за потписивање уговора:
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Место и датум:
	


    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Саду, ЈНОП 2/2013, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
У_________________________

Дана_____________2013. Године 
                                                ПОНУЂАЧ







                          ______________________________
 м.п.                                (потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
	Назив понуђача:
	

	Седиште понуђача: 
	

	Адреса седишта:
	

	Регистарски број:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	ПИБ:
	

	Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
	

	Овлашћено лице за потписивање уговора:
	

	Назив банке и

Број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса: 
	

	Место и датум:
	


    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине за јавну набавку извођење радова на адаптацији објекта основне школе „Јован Поповић“ у Новом Сад, ЈНОП 2/2013.
У_________________________

Дана_____________2013. Године 
                                               ПОНУЂАЧ







           ______________________________
 м.п.                                  (потпис овлашћеног лица Понуђача)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Редни број 
	НАЗИВ ТРОШКОВА 
	ВРЕДНОСТ 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	УКУПНО: 

	


Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У_________________________

Дана_____________2013. године
                                            ПОНУЂАЧ
                                                                                                                              ______________________________
 м.п.                              (потпис овлашћеног лица Понуђача)
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